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JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KLG/B13/42/2026(SH)






          Sebutharga di keluarkan oleh :







          Ir. Gs. Mohamad Hafiz bin Hassan






          Jurutera Daerah,



 



          JPS, Klang.

TAWARAN  : KERJA-KERJA PENGGANTIAN SERTA PEMASANGAN PERALATAN  DAN KOMPONEN ELEKTRIK DI RUMAH PAM SERTA PINTU AIR JPS   DAERAH  KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN (TAWARAN SEMULA)
Tawaran ditutup pada 26 OGOS 2026 sebelum 12.00 tengah hari di Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Klang.
	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	 Kadar 
Harga
(RM) 
	 Jumlah 
Harga
(RM) 

	
	
	
	
	
	
	

	A
	KERJA-KERJA PERMULAAN
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.0
	Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks bagi kerosakan harta kerajaan, harta benda awam dan perlindungan pekerja (PERKESO) sebelum kerja-kerja dimulakan.
	Pukal
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.0
	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan softcopy (pendrive). Gambar tersebut hendaklah mempunyai masa, tarikh dan lokasi. Sudut gambar yang diambil juga perlu sama bagi sebelum, semasa dan selepas siap kerja.
	Bil.
	2
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.0
	Kerja-kerja permulaan termasuk kerja-kerja mobilisasi dan demobilisasi segala jentera dan kelengkapan bahan-bahan keperluan untuk perlaksanaan kerja dan tenaga buruh yang digunakan termasuk kerja-kerja menanggal, membuka dan merombak semua pendawaian, kelengkapan-kelengkapan elektrik, peralatan suis, papan agihan dan lain-lain peralatan elektrik sediada, membersih tapak bina, pita/tali keselamatan, 'signage' keselamatan dan lain-lain peralatan yang berkaitan seperti arahan pegawai penguasa.
	Pukal
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nota : Kontraktor bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kemudahan awam dan perlu diperbaiki segera. Pemotongan bayaran akhir akan dilakukan sekiranya kerosakan tersebut tidak dibaiki.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	B
	RUMAH PAM DAN PINTU AIR NO 15 & 16 SG KAPAR BESAR KAPAR
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	PENDAWAIAN
	 
	 
	 
	 
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK di dalam konduit / trunking keluli bergalvani I/d aksesori yang berkaitan.
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	12
	
	
	

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 2
	
	

	M/S 1
	


	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 1
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 2.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Mata soket alur keluar kuasa I/d suis soket alur keluar 13A 3 pin terlitup logam menggunakan kabel PVK 2 x 2.5mm persegi I/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	Membekal dan memasang kabel submain, di dalam konduit keluli bergalvani, trunking keluli bergalvani atau talam penatang kabel keluli bergalvani mengikut spesifikasi JKR yang berikut:-
(kadar harga tidak termasuk konduit / trunking / talam penatang)
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Kabel Polivinil Klorida/Polivinil Klorida (PVC/PVC)
4 x 16mm persegi I/d kabel perlindungan
	M
	24
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	SISTEM PERLINDUNGAN KILAT DAN SISTEM PEMBUMIAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen mengikut spesifikasi standard JKR bagi sistem perlindungan kilat dan sistem pembumian yang berikut:-
	 
	 
	
	

	1.1
	Membekal dan memasang pengalir pembumian kabel 1 x 10mm persegi PVK/PVK (test lead probe) ditanam secara terbenam mengikut spesifikasi JKR.
	M
	37
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Pita kuprum 25mm x 3mm
	M
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Elektrod bumi 2 x [≥14 mm garis pusat x 1500mm] termasuk penyambungan 'exothermic welding' dan pepeti bumi konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty) termasuk pengujian
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Air terminal
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	Air terminal base
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	Plat jenis pengapit/penyambung ujian (test joint)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	Elektrod bumi kuprum (Copper rod/earth electrode)
	Bil.
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.8
	Gandingan rod (Rod coupling)
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.9
	Stud pemacu (Driving stud)
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 3
	         

	M/S 2


	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Bi-metallic connector (test joint)
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.11
	Besi bulat aluminium / stainless steel berukuran diameter 30mm - 40mm
	M
	10
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.12
	Membekal dan memasang, menguji dan pentauliahan sistem pembumian lengkap yang mana terdiri daripada main earthing bar (konduktor kuprum), elektrod bumi dan pepeti pemeriksaan bumi.
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PAPAN AGIHAN, PEMUTUS LITAR DAN PERALATAN PERLINDUNGAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang Peti Agihan (PA) l/d pendawaian dalaman serta mengujiterima sehingga berfungsi mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	1.1
	Papan agihan terlitup logam jenis electrogalvanized steel sheet, kutub tunggal & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA jenis 4 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	a) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB) dwi kutub jenis satu fasa, 40A dengan kepekaan arus 30mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	c) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 40A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Papan agihan terlitup logam, tiga kutub & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA untuk 12 hala serta komponen kawalan pemasa seperti berikut :-
	Bil.
	2
	
	

	 
	a) Pemutus litar kotak teracu (MCCB) tiga kutub dan neutral dengan beban memutus 30kA (Ics: 50% Icu) berkadaran 60A = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 63A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	c) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 2 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	d) Sesentuh tiga kutub 32A = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	e) Suis masa 10-16A, jenis kuartza I/d bateri = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	f) Suis pemilih 3 posisi (A/O/M) = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 4
	         

	M/S 3


	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 3
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	g) Punca alir keluar bersuis / tanpa suis jenis leper 13A, 1 gang (bersuis) = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	h) Surge Protective Device (SPD) Isc ≥ 3 kA, Imax ≥ 20 kA, Up ≤ 1200 V, Mode Of Protection (L-N, L-E & N-E) - (Same location) = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi Fius Suis dan Suis Fius berikut;
	 
	 
	 
	 

	 
	i. Unit Pemutus l/d penghubung fius
	 
	 
	
	

	 
	  b) 60A / 63A
	Bil.
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	ii. Unit Penghubung Neutral 
	 
	 
	
	

	 
	  a) 60A / 63A
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	LENGKAPAN DAN PERALATAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan suis permukaan kutub tunggal terlitup logam (metaclad) I/d kotak pelekap penunjuk mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	1.1
	i. 10A, 2 gang 1 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi punca alir keluar bersuis/tanpa suis jenis permukaan, terlitup logam (metaclad) I/d kotak logam
	 
	 
	
	

	2.1
	i. 13A, 2 gang (bersuis)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang semua bahan papan meter terlitup logam (metaclad) l/d lapisan kepingan penebat untuk meter TNB mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	3.1
	i. 450mm x 600mm
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi lampu limpah jenis LED l/d peralatan kawalan dan pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9, kecekapan > 90 lm/W, 240V termasuk harga tenaga kerja dan bahan (tanpa sewaan jentera atau perancah)
	 
	 
	 
	 

	4.1
	i. 100W
	Bil.
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 5
	          

	M/S 4

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.0
	Membekal dan memasang semua bahan lengkapan LED l/d tiub LED 2 pin jenis G13, pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90 lm/W lengkapan Anti Corrosive jenis salur mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	5.1
	i. 1 Tiub LED (1200mm) (18W - 22W)
	Bil.
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PENDAWAIAN SUBMAIN / KABEL BAWAH TANAH / ALUMINIUM JENIS ABC
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Kerja-kerja membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung kabel, menggali parit, menabur pasir, menyusun batu-bata / penutup kabel perlindungan uPVC (uPVC cable protective covers), mengambus, memantak, merentang tali nylon 6mm g.p dan memampatkan selaras dengan peraturan standard JKR termasuk harga tenaga kerja, jentera dan bahan. Kabel jenis KUPRUM
	 
	 
	
	

	1.1
	Kabel PVC/SWA/PVC 10mm persegi 2 teras
	M
	35
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	C
	RUMAH PAM NO 97 SG KAPAR KECIL 2 KG PEREPAT TAMBAHAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PENDAWAIAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK di dalam konduit / trunking keluli bergalvani I/d aksesori yang berkaitan.
	 
	 
	
	

	1.1
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 2.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Mata soket alur keluar kuasa I/d suis soket alur keluar 13A 3 pin terlitup logam menggunakan kabel PVK 2 x 2.5mm persegi I/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM PERLINDUNGAN KILAT DAN SISTEM PEMBUMIAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen mengikut spesifikasi standard JKR bagi sistem perlindungan kilat dan sistem pembumian yang berikut:-
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 6
	         

	M/S 5

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Membekal dan memasang pengalir pembumian kabel 1 x 10mm persegi PVK/PVK (test lead probe) ditanam secara terbenam mengikut spesifikasi JKR.
	M
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Elektrod bumi 2 x [≥14 mm garis pusat x 1500mm] termasuk penyambungan 'exothermic welding' dan pepeti bumi konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty) termasuk pengujian
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Elektrod bumi kuprum (Copper rod/earth electrode)
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	Gandingan rod (Rod coupling)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	Stud pemacu (Driving stud)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	Bi-metallic connector (test joint)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	Membekal dan memasang, menguji dan pentauliahan sistem pembumian lengkap yang mana terdiri daripada main earthing bar (konduktor kuprum), elektrod bumi dan pepeti pemeriksaan bumi.
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PAPAN AGIHAN, PEMUTUS LITAR DAN PERALATAN PERLINDUNGAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang Peti Agihan (PA) l/d pendawaian dalaman serta mengujiterima sehingga berfungsi mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	1.1
	Papan agihan terlitup logam jenis electrogalvanized steel sheet, kutub tunggal & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA jenis 4 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	a) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB) dwi kutub jenis satu fasa, 40A dengan kepekaan arus 30mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	c) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 40A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 7
	         

	M/S 6

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LENGKAPAN DAN PERALATAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan suis permukaan kutub tunggal terlitup logam (metaclad) I/d kotak pelekap penunjuk mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	i. 10A, 2 gang 1 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi punca alir keluar bersuis/tanpa suis jenis permukaan, terlitup logam (metaclad) I/d kotak logam
	 
	 
	
	

	2.1
	i. 13A, 2 gang (bersuis)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi lampu limpah jenis LED l/d peralatan kawalan dan pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9, kecekapan > 90 lm/W, 240V termasuk harga tenaga kerja dan bahan (tanpa sewaan jentera atau perancah)
	 
	 
	
	

	3.1
	i. 100W
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4.0
	Membekal dan memasang semua bahan lengkapan LED l/d tiub LED 2 pin jenis G13, pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90 lm/W lengkapan Anti Corrosive jenis salur mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	4.1
	i. 1 Tiub LED (1200mm) (18W - 22W)
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	TIANG LAMPU DAN LAMPU JALAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR termasuk harga tenaga, bahan dan upah kerja bagi tiang jenis keluli bergalvani rendam panas (hot-dipped galvanised steel column) (Flanged type)
	 
	 
	
	

	1.1
	i. Melebihi 6 meter hingga 8 meter
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	Membekal dan memasang asas konkrit untuk tiang lampu jenis 'flanged mounted'
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis integrated Solar LED mengikut spesifikasi piawai JKR L-S20 (≥110 lm/W) l/d Solar PV Module, Solar Charge Controller dan Rechargeable Deep Cycle Battery
	 
	 
	
	

	3.1
	i. 120W
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 8
	         

	M/S 7

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PENDAWAIAN SUBMAIN / KABEL BAWAH TANAH / ALUMINIUM JENIS ABC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Kerja-kerja membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung kabel, menggali parit, menabur pasir, menyusun batu-bata / penutup kabel perlindungan uPVC (uPVC cable protective covers), mengambus, memantak, merentang tali nylon 6mm g.p dan memampatkan selaras dengan peraturan standard JKR termasuk harga tenaga kerja, jentera dan bahan. Kabel jenis KUPRUM
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kabel PVC/SWA/PVC 10mm persegi 2 teras
	M
	30
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	D
	RUMAH PAM NO 22 SG BINJAI JLN GOH HOCK HUAT
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PENDAWAIAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK di dalam konduit / trunking keluli bergalvani I/d aksesori yang berkaitan.
	 
	 
	
	

	1.1
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 2.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Mata soket alur keluar kuasa I/d suis soket alur keluar 13A 3 pin terlitup logam menggunakan kabel PVK 2 x 2.5mm persegi I/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM PERLINDUNGAN KILAT DAN SISTEM PEMBUMIAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen mengikut spesifikasi standard JKR bagi sistem perlindungan kilat dan sistem pembumian yang berikut:-
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Membekal dan memasang pengalir pembumian kabel 1 x 10mm persegi PVK/PVK (test lead probe) ditanam secara terbenam mengikut spesifikasi JKR.
	M
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 9
	

	M/S 8

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Elektrod bumi 2 x [≥14 mm garis pusat x 1500mm] termasuk penyambungan 'exothermic welding' dan pepeti bumi konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty) termasuk pengujian
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Elektrod bumi kuprum (Copper rod/earth electrode)
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	Gandingan rod (Rod coupling)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	Stud pemacu (Driving stud)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	Bi-metallic connector (test joint)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	Membekal dan memasang, menguji dan pentauliahan sistem pembumian lengkap yang mana terdiri daripada main earthing bar (konduktor kuprum), elektrod bumi dan pepeti pemeriksaan bumi.
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PAPAN AGIHAN, PEMUTUS LITAR DAN PERALATAN PERLINDUNGAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang Peti Agihan (PA) l/d pendawaian dalaman serta mengujiterima sehingga berfungsi mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Papan agihan terlitup logam jenis electrogalvanized steel sheet, kutub tunggal & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA jenis 4 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	a) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB) dwi kutub jenis satu fasa, 40A dengan kepekaan arus 30mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	c) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 40A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LENGKAPAN DAN PERALATAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan suis permukaan kutub tunggal terlitup logam (metaclad) I/d kotak pelekap penunjuk mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	i. 10A, 2 gang 1 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 10
	          

	M/S 9

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi punca alir keluar bersuis/tanpa suis jenis permukaan, terlitup logam (metaclad) I/d kotak logam
	 
	 
	 
	 

	2.1
	i. 13A, 2 gang (bersuis)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi lampu limpah jenis LED l/d peralatan kawalan dan pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9, kecekapan > 90 lm/W, 240V termasuk harga tenaga kerja dan bahan (tanpa sewaan jentera atau perancah)
	 
	 
	
	

	3.1
	i. 100W
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4.0
	Membekal dan memasang semua bahan lengkapan LED l/d tiub LED 2 pin jenis G13, pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90 lm/W lengkapan Anti Corrosive jenis salur mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	4.1
	i. 1 Tiub LED (1200mm) (18W - 22W)
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	TIANG LAMPU DAN LAMPU JALAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR termasuk harga tenaga, bahan dan upah kerja bagi tiang jenis keluli bergalvani rendam panas (hot-dipped galvanised steel column) (Flanged type)
	 
	 
	
	

	1.1
	i. Melebihi 6 meter hingga 8 meter
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	Membekal dan memasang asas konkrit untuk tiang lampu jenis 'flanged mounted'
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis integrated Solar LED mengikut spesifikasi piawai JKR L-S20 (≥110 lm/W) l/d Solar PV Module, Solar Charge Controller dan Rechargeable Deep Cycle Battery
	 
	 
	
	

	3.1
	i. 120W
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 11
	        

	M/S 10


	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PENDAWAIAN SUBMAIN / KABEL BAWAH TANAH / ALUMINIUM JENIS ABC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Kerja-kerja membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung kabel, menggali parit, menabur pasir, menyusun batu-bata / penutup kabel perlindungan uPVC (uPVC cable protective covers), mengambus, memantak, merentang tali nylon 6mm g.p dan memampatkan selaras dengan peraturan standard JKR termasuk harga tenaga kerja, jentera dan bahan. Kabel jenis KUPRUM
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kabel PVC/SWA/PVC 10mm persegi 2 teras
	M
	35
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	E
	RUMAH PAM NO 37 JLN PADANG JAWA KG PADANG JAWA
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PENDAWAIAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK di dalam konduit / trunking keluli bergalvani I/d aksesori yang berkaitan.
	 
	 
	
	

	1.1
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 2.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Mata soket alur keluar kuasa I/d suis soket alur keluar 13A 3 pin terlitup logam menggunakan kabel PVK 2 x 2.5mm persegi I/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM PERLINDUNGAN KILAT DAN SISTEM PEMBUMIAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen mengikut spesifikasi standard JKR bagi sistem perlindungan kilat dan sistem pembumian yang berikut:-
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Membekal dan memasang pengalir pembumian kabel 1 x 10mm persegi PVK/PVK (test lead probe) ditanam secara terbenam mengikut spesifikasi JKR.
	M
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 12
	        

	M/S 11

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Elektrod bumi 2 x [≥14 mm garis pusat x 1500mm] termasuk penyambungan 'exothermic welding' dan pepeti bumi konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty) termasuk pengujian
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Elektrod bumi kuprum (Copper rod/earth electrode)
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	Gandingan rod (Rod coupling)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	Stud pemacu (Driving stud)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	Bi-metallic connector (test joint)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	Membekal dan memasang, menguji dan pentauliahan sistem pembumian lengkap yang mana terdiri daripada main earthing bar (konduktor kuprum), elektrod bumi dan pepeti pemeriksaan bumi.
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PAPAN AGIHAN, PEMUTUS LITAR DAN PERALATAN PERLINDUNGAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang Peti Agihan (PA) l/d pendawaian dalaman serta mengujiterima sehingga berfungsi mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Papan agihan terlitup logam jenis electrogalvanized steel sheet, kutub tunggal & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA jenis 4 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	a) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 1 Bil
	 
	 
	
	

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB) dwi kutub jenis satu fasa, 40A dengan kepekaan arus 30mA = 1 Bil
	 
	 
	
	

	 
	c) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 40A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	LENGKAPAN DAN PERALATAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan suis permukaan kutub tunggal terlitup logam (metaclad) I/d kotak pelekap penunjuk mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	1.1
	i. 10A, 2 gang 1 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 13
	

	M/S 12

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi punca alir keluar bersuis/tanpa suis jenis permukaan, terlitup logam (metaclad) I/d kotak logam
	 
	 
	 
	 

	2.1
	i. 13A, 2 gang (bersuis)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi lampu limpah jenis LED l/d peralatan kawalan dan pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9, kecekapan > 90 lm/W, 240V termasuk harga tenaga kerja dan bahan (tanpa sewaan jentera atau perancah)
	 
	 
	
	

	3.1
	i. 100W
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4.0
	Membekal dan memasang semua bahan lengkapan LED l/d tiub LED 2 pin jenis G13, pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90 lm/W lengkapan Anti Corrosive jenis salur mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	4.1
	i. 1 Tiub LED (1200mm) (18W - 22W)
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PENDAWAIAN SUBMAIN / KABEL BAWAH TANAH / ALUMINIUM JENIS ABC
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Kerja-kerja membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung kabel, menggali parit, menabur pasir, menyusun batu-bata / penutup kabel perlindungan uPVC (uPVC cable protective covers), mengambus, memantak, merentang tali nylon 6mm g.p dan memampatkan selaras dengan peraturan standard JKR termasuk harga tenaga kerja, jentera dan bahan. Kabel jenis KUPRUM
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kabel PVC/SWA/PVC 10mm persegi 2 teras
	M
	25
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	F
	RUMAH PAM NO 83 SG KANDIS
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PENDAWAIAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK di dalam konduit / trunking keluli bergalvani I/d aksesori yang berkaitan.
	 
	 
	
	

	1.1
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	4
	
	

	 
	 

	 

	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 14
	       

	M/S 13

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 13
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 2.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Mata soket alur keluar kuasa I/d suis soket alur keluar 13A 3 pin terlitup logam menggunakan kabel PVK 2 x 2.5mm persegi I/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM PERLINDUNGAN KILAT DAN SISTEM PEMBUMIAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen mengikut spesifikasi standard JKR bagi sistem perlindungan kilat dan sistem pembumian yang berikut:-
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Membekal dan memasang pengalir pembumian kabel 1 x 10mm persegi PVK/PVK (test lead probe) ditanam secara terbenam mengikut spesifikasi JKR.
	M
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Elektrod bumi 2 x [≥14 mm garis pusat x 1500mm] termasuk penyambungan 'exothermic welding' dan pepeti bumi konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty) termasuk pengujian
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Elektrod bumi kuprum (Copper rod/earth electrode)
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	Gandingan rod (Rod coupling)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	Stud pemacu (Driving stud)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	Bi-metallic connector (test joint)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	Membekal dan memasang, menguji dan pentauliahan sistem pembumian lengkap yang mana terdiri daripada main earthing bar (konduktor kuprum), elektrod bumi dan pepeti pemeriksaan bumi.
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PAPAN AGIHAN, PEMUTUS LITAR DAN PERALATAN PERLINDUNGAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang Peti Agihan (PA) l/d pendawaian dalaman serta mengujiterima sehingga berfungsi mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Papan agihan terlitup logam jenis electrogalvanized steel sheet, kutub tunggal & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA jenis 4 hala

	Bil.
	1
	
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 15
	       

	M/S 14

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 14
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB) dwi kutub jenis satu fasa, 40A dengan kepekaan arus 30mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	c) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 40A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LENGKAPAN DAN PERALATAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan suis permukaan kutub tunggal terlitup logam (metaclad) I/d kotak pelekap penunjuk mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	i. 10A, 2 gang 1 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi punca alir keluar bersuis/tanpa suis jenis permukaan, terlitup logam (metaclad) I/d kotak logam
	 
	 
	
	

	2.1
	i. 13A, 2 gang (bersuis)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi lampu limpah jenis LED l/d peralatan kawalan dan pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9, kecekapan > 90 lm/W, 240V termasuk harga tenaga kerja dan bahan (tanpa sewaan jentera atau perancah)
	 
	 
	
	

	3.1
	i. 100W
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4.0
	Membekal dan memasang semua bahan lengkapan LED l/d tiub LED 2 pin jenis G13, pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90 lm/W lengkapan Anti Corrosive jenis salur mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	4.1
	i. 1 Tiub LED (1200mm) (18W - 22W)
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 16
	       

	M/S 15


	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PENDAWAIAN SUBMAIN / KABEL BAWAH TANAH / ALUMINIUM JENIS ABC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Kerja-kerja membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung kabel, menggali parit, menabur pasir, menyusun batu-bata / penutup kabel perlindungan uPVC (uPVC cable protective covers), mengambus, memantak, merentang tali nylon 6mm g.p dan memampatkan selaras dengan peraturan standard JKR termasuk harga tenaga kerja, jentera dan bahan. Kabel jenis KUPRUM
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kabel PVC/SWA/PVC 10mm persegi 2 teras
	M
	35
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	G
	RUMAH PAM DAN PINTU AIR NO 82 KG SG KANDIS
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PENDAWAIAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK di dalam konduit / trunking keluli bergalvani I/d aksesori yang berkaitan.
	 
	 
	
	

	1.1
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 2.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Mata soket alur keluar kuasa I/d suis soket alur keluar 13A 3 pin terlitup logam menggunakan kabel PVK 2 x 2.5mm persegi I/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	Membekal dan memasang kabel submain, di dalam konduit keluli bergalvani, trunking keluli bergalvani atau talam penatang kabel keluli bergalvani mengikut spesifikasi JKR yang berikut:-
(kadar harga tidak termasuk konduit / trunking / talam penatang)
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Kabel Polivinil Klorida/Polivinil Klorida (PVC/PVC)
4 x 16mm persegi I/d kabel perlindungan
	M
	12
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	M/S 16

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM PERLINDUNGAN KILAT DAN SISTEM PEMBUMIAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen mengikut spesifikasi standard JKR bagi sistem perlindungan kilat dan sistem pembumian yang berikut:-
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Membekal dan memasang pengalir pembumian kabel 1 x 10mm persegi PVK/PVK (test lead probe) ditanam secara terbenam mengikut spesifikasi JKR.
	M
	22
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Pita kuprum 25mm x 3mm
	M
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Elektrod bumi 2 x [≥14 mm garis pusat x 1500mm] termasuk penyambungan 'exothermic welding' dan pepeti bumi konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty) termasuk pengujian
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	Air terminal
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	Air terminal base
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	Plat jenis pengapit/penyambung ujian (test joint)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	Elektrod bumi kuprum (Copper rod/earth electrode)
	Bil.
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.8
	Gandingan rod (Rod coupling)
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.9
	Stud pemacu (Driving stud)
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.10
	Bi-metallic connector (test joint)
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Besi bulat aluminium / stainless steel berukuran diameter 30mm - 40mm
	M
	10
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.12
	Membekal dan memasang, menguji dan pentauliahan sistem pembumian lengkap yang mana terdiri daripada main earthing bar (konduktor kuprum), elektrod bumi dan pepeti pemeriksaan bumi.
	Bil.
	3
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	M/S 17

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PAPAN AGIHAN, PEMUTUS LITAR DAN PERALATAN PERLINDUNGAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang Peti Agihan (PA) l/d pendawaian dalaman serta mengujiterima sehingga berfungsi mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	1.1
	Papan agihan terlitup logam jenis electrogalvanized steel sheet, kutub tunggal & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA jenis 4 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	a) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 1 Bil
	 
	 
	
	

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB) dwi kutub jenis satu fasa, 40A dengan kepekaan arus 30mA = 1 Bil
	 
	 
	
	

	 
	c) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 40A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Papan agihan terlitup logam, tiga kutub & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA untuk 12 hala serta komponen kawalan pemasa seperti berikut :-
	Bil.
	1
	
	

	 
	a) Pemutus litar kotak teracu (MCCB) tiga kutub dan neutral dengan beban memutus 30kA (Ics: 50% Icu) berkadaran 60A = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 63A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	c) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 2 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	d) Sesentuh tiga kutub 32A = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	e) Suis masa 10-16A, jenis kuartza I/d bateri = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	f) Suis pemilih 3 posisi (A/O/M) = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	g) Punca alir keluar bersuis / tanpa suis jenis leper 13A, 1 gang (bersuis) = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	h) Surge Protective Device (SPD) Isc ≥ 3 kA, Imax ≥ 20 kA, Up ≤ 1200 V, Mode Of Protection (L-N, L-E & N-E) - (Same location) = 1 Bil
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	M/S 18

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi Fius Suis dan Suis Fius berikut;
	 
	 
	 
	 

	 
	i. Unit Pemutus l/d penghubung fius
	 
	 
	
	

	 
	  b) 60A / 63A
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	ii. Unit Penghubung Neutral 
	 
	 
	
	

	 
	  a) 60A / 63A
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	LENGKAPAN DAN PERALATAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan suis permukaan kutub tunggal terlitup logam (metaclad) I/d kotak pelekap penunjuk mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	1.1
	i. 10A, 2 gang 1 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi punca alir keluar bersuis/tanpa suis jenis permukaan, terlitup logam (metaclad) I/d kotak logam
	 
	 
	
	

	2.1
	i. 13A, 2 gang (bersuis)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang semua bahan papan meter terlitup logam (metaclad) l/d lapisan kepingan penebat untuk meter TNB mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	 
	 

	3.1
	i. 450mm x 600mm
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi lampu limpah jenis LED l/d peralatan kawalan dan pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9, kecekapan > 90 lm/W, 240V termasuk harga tenaga kerja dan bahan (tanpa sewaan jentera atau perancah)
	 
	 
	
	

	4.1
	i. 100W
	Bil.
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	5.0
	Membekal dan memasang semua bahan lengkapan LED l/d tiub LED 2 pin jenis G13, pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90 lm/W lengkapan Anti Corrosive jenis salur mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	5.1
	i. 1 Tiub LED (1200mm) (18W - 22W)
	Bil.
	7
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	M/S 19


	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PENDAWAIAN SUBMAIN / KABEL BAWAH TANAH / ALUMINIUM JENIS ABC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Kerja-kerja membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung kabel, menggali parit, menabur pasir, menyusun batu-bata / penutup kabel perlindungan uPVC (uPVC cable protective covers), mengambus, memantak, merentang tali nylon 6mm g.p dan memampatkan selaras dengan peraturan standard JKR termasuk harga tenaga kerja, jentera dan bahan. Kabel jenis KUPRUM
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kabel PVC/SWA/PVC 10mm persegi 2 teras
	M
	30
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	H
	RUMAH PAM DAN PINTU AIR NO 54 SG JATI KG JAWA
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PENDAWAIAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK di dalam konduit / trunking keluli bergalvani I/d aksesori yang berkaitan.
	 
	 
	
	

	1.1
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 2.5mm persegi PVK l/d kabel perlindungan.
	Bil.
	10
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Mata soket alur keluar kuasa I/d suis soket alur keluar 13A 3 pin terlitup logam menggunakan kabel PVK 2 x 2.5mm persegi I/d kabel perlindungan.
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	Membekal dan memasang kabel submain, di dalam konduit keluli bergalvani, trunking keluli bergalvani atau talam penatang kabel keluli bergalvani mengikut spesifikasi JKR yang berikut:-
(kadar harga tidak termasuk konduit / trunking / talam penatang)
	 
	 
	
	

	2.1
	Kabel Polivinil Klorida/Polivinil Klorida (PVC/PVC)
4 x 16mm persegi I/d kabel perlindungan
	M
	15
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 

	 

	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 21
	       

	M/S 20

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM PERLINDUNGAN KILAT DAN SISTEM PEMBUMIAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen mengikut spesifikasi standard JKR bagi sistem perlindungan kilat dan sistem pembumian yang berikut:-
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Membekal dan memasang pengalir pembumian kabel 1 x 10mm persegi PVK/PVK (test lead probe) ditanam secara terbenam mengikut spesifikasi JKR.
	M
	22
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Pita kuprum 25mm x 3mm
	M
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	Elektrod bumi 2 x [≥14 mm garis pusat x 1500mm] termasuk penyambungan 'exothermic welding' dan pepeti bumi konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty) termasuk pengujian
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	Air terminal
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	Air terminal base
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	Plat jenis pengapit/penyambung ujian (test joint)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	Elektrod bumi kuprum (Copper rod/earth electrode)
	Bil.
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.8
	Gandingan rod (Rod coupling)
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.9
	Stud pemacu (Driving stud)
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.10
	Bi-metallic connector (test joint)
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.11
	Besi bulat aluminium / stainless steel berukuran diameter 30mm - 40mm
	M
	10
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.12
	Membekal dan memasang, menguji dan pentauliahan sistem pembumian lengkap yang mana terdiri daripada main earthing bar (konduktor kuprum), elektrod bumi dan pepeti pemeriksaan bumi.
	Bil.
	3
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	M/S 21


	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PAPAN AGIHAN, PEMUTUS LITAR DAN PERALATAN PERLINDUNGAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang Peti Agihan (PA) l/d pendawaian dalaman serta mengujiterima sehingga berfungsi mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	1.1
	Papan agihan terlitup logam jenis electrogalvanized steel sheet, kutub tunggal & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA jenis 4 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	a) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 1 Bil
	 
	 
	
	

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB) dwi kutub jenis satu fasa, 40A dengan kepekaan arus 30mA = 1 Bil
	 
	 
	
	

	 
	c) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 40A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Papan agihan terlitup logam, tiga kutub & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA untuk 12 hala serta komponen kawalan pemasa seperti berikut :-
	Bil.
	1
	
	

	 
	a) Pemutus litar kotak teracu (MCCB) tiga kutub dan neutral dengan beban memutus 30kA (Ics: 50% Icu) berkadaran 60A = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	b) Pemutus litar arus baki (RCCB), Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa 63A dengan kepekaan arus 100mA = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	c) Pemutus litar kecil tiga kutub berkadaran sehingga 45A / 63 A dengan beban memutus 6 kA = 2 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	d) Sesentuh tiga kutub 32A = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	e) Suis masa 10-16A, jenis kuartza I/d bateri = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	f) Suis pemilih 3 posisi (A/O/M) = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	g) Punca alir keluar bersuis / tanpa suis jenis leper 13A, 1 gang (bersuis) = 1 Bil
	 
	 
	 
	 

	 
	h) Surge Protective Device (SPD) Isc ≥ 3 kA, Imax ≥ 20 kA, Up ≤ 1200 V, Mode Of Protection (L-N, L-E & N-E) - (Same location) = 1 Bil
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	M/S 22

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi Fius Suis dan Suis Fius berikut;
	 
	 
	 
	 

	 
	i. Unit Pemutus l/d penghubung fius
	 
	 
	 
	 

	 
	  b) 60A / 63A
	Bil.
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	ii. Unit Penghubung Neutral 
	 
	 
	
	

	 
	  a) 60A / 63A
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	LENGKAPAN DAN PERALATAN
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan suis permukaan kutub tunggal terlitup logam (metaclad) I/d kotak pelekap penunjuk mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	1.1
	i. 10A, 2 gang 1 hala
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi punca alir keluar bersuis/tanpa suis jenis permukaan, terlitup logam (metaclad) I/d kotak logam
	 
	 
	
	

	2.1
	i. 13A, 2 gang (bersuis)
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang semua bahan papan meter terlitup logam (metaclad) l/d lapisan kepingan penebat untuk meter TNB mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	3.1
	i. 450mm x 600mm
	Bil.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR bagi lampu limpah jenis LED l/d peralatan kawalan dan pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9, kecekapan > 90 lm/W, 240V termasuk harga tenaga kerja dan bahan (tanpa sewaan jentera atau perancah)
	 
	 
	
	

	4.1
	i. 100W
	Bil.
	10
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	5.0
	Membekal dan memasang semua bahan lengkapan LED l/d tiub LED 2 pin jenis G13, pemacu LED (LED driver), faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90 lm/W lengkapan Anti Corrosive jenis salur mengikut spesifikasi standard JKR.
	 
	 
	
	

	5.1
	i. 1 Tiub LED (1200mm) (18W - 22W)
	Bil.
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 24
	 

	M/S 23

	Bil.
	Butir-Butir Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar 
Harga
(RM)
	Jumlah 
Harga
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA SURAT 23
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TIANG LAMPU DAN LAMPU JALAN
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis integrated Solar LED mengikut spesifikasi piawai JKR L-S20 (≥110 lm/W) l/d Solar PV Module, Solar Charge Controller dan Rechargeable Deep Cycle Battery
	 
	 
	
	

	1.1
	i. 120W
	Bil.
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PENDAWAIAN SUBMAIN / KABEL BAWAH TANAH / ALUMINIUM JENIS ABC
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Kerja-kerja membekal, memasang, menyambung, memateri penghujung kabel, menggali parit, menabur pasir, menyusun batu-bata / penutup kabel perlindungan uPVC (uPVC cable protective covers), mengambus, memantak, merentang tali nylon 6mm g.p dan memampatkan selaras dengan peraturan standard JKR termasuk harga tenaga kerja, jentera dan bahan. Kabel jenis KUPRUM
	 
	 
	
	

	1.1
	Kabel PVC/SWA/PVC 10mm persegi 2 teras
	M
	35
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	I
	PINTU AIR NO 99 YATCH CLUB PELABUHAN KLANG
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TIANG LAMPU DAN LAMPU JALAN
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.0
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawai JKR termasuk harga tenaga, bahan dan upah kerja bagi tiang jenis keluli bergalvani rendam panas (hot-dipped galvanised steel column) (Flanged type)
	 
	 
	
	

	1.1
	i. Melebihi 6 meter hingga 8 meter
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	Membekal dan memasang asas konkrit untuk tiang lampu jenis 'flanged mounted'
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3.0
	Membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis integrated Solar LED mengikut spesifikasi piawai JKR L-S20 (≥110 lm/W) l/d Solar PV Module, Solar Charge Controller dan Rechargeable Deep Cycle Battery
	 
	 
	
	

	3.1
	i. 120W
	Bil.
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	J
	LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.0
	Memecahkan, mengetuk, memotong lubang dan membuat baik, pemulihan, pengisian semula dan pembaikpulihan tetap daripada dinding yang rosak, lantai, slab, jalan, longkang, hardstandings, kawasan tarmac, menutup bukaan lantai laluan kabel Elektrik menggunakan fire barrier, kerja-kerja awam lain, dll. jika perlu untuk pemasangan sistem.
	Pukal 
	
	
	

	JUMLAH KESELURUHAN (RM)
	

	M/S 24


Tempoh siap kerja :  Dua (2) Bulan
Syarat-Syarat : -
A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............
    Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….
    No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....
 No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….                                                                          
Cop Syarikat
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