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PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

[image: image2.jpg]


DAERAH SABAK BERNAM

No. Sebutharga : JPS/P/SB/B21/46/2026(SH)
KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING PARIT SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PARIT 7 - PARIT 7 PARIT PAKAT (KG SAWAH BAN), KAWASAN PENGAIRAN SUNGAI LEMAN, DAERAH SABAK BERNAM
	Bil


	Perkara
	Unit
	Kuantiti
	Kadar

( RM )
	Harga

	
	Menyediakan segala peralatan, tenaga pekerja, jentera-jentera dan segala yang berkaitan serta membekal bahan binaan mengikut sebagaimana pelan, spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa untuk kerja-kerja seperti berikut:


	
	
	
	

	1.0

1.1
	KERJA-KERJA AWALAN

Menyediakan insurans kerja termasuk Public Liability dan      Workman’s Compensation
	L. Sum
	-
	-
	..…………………

	1.2
	Kerja-kerja penyediaan tapak sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan termasuk menyediakan tapak binaan sementara, menyelenggara jalan masuk serta kerja berkaitan
	L. Sum
	-
	-
	………………….

	1.3
	Kerja-kerja membekal dan menyediakan papantanda keselamatan beserta pengawal jalan mengikut “Standard Temporary Signs” semasa kerja pembersihan dijalankan serta menyediakan pelapik bagi kerja – kerja pembersihan mengunakan jentera.


	L. Sum
	-
	-
	………………….

	1.4
	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak

bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.


	L. Sum
	-
	-
	…………………

	1.5
	Mengambil dan memproses gambar sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dilaksanakan, dihantar 2 salinan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.


	L. Sum
	-
	-
	………………...

	JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT C/3
	……………..


C/2

	Bil

	Perkara
	Unit
	Kuantiti
	Kadar

( RM )
	Harga

	
	JUMLAH DARI MUKASURAT C/2
	
	
	
	………………….

	2.0
	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING PARIT 


	
	
	
	

	2.1
	Kerja-kerja membekal, mengangkut dan memacak cerucuk batang kelapa bersaiz anggaran 300mm ø (diameter) x 6meter panjang, termasuk memasang pengapit diikat menggunakan bolt dan nut mengikut arahan Pegawai Penguasa


	no
	1000
	………….
	………………….

	2.2
	Kerja-kerja membekal, mengangkut dan menambak tanah merah gred B sepanjang tebing mengikut arahan Pegawai Penguasa


	m3
	300
	…………
	………………….

	2.3


	Membekal dan memasang hamparan ‘Non Woven Geotextile’ atau setaraf denganya, dengan minimum tensile strength of 32 kN/m, sepanjang 45m mengikut arahan Pegawai Penguasa

(Anggaran  : 300m x 4m)
	m2
	1200


	…………
	………………….

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT C/4
	RM
	……………..


C/3

PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.
















