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JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/P/KLG/P33/46/2026(SH)






          Sebutharga di keluarkan oleh :







          Ir. Gs. Mohamad Hafiz bin Hassan






          Jurutera Daerah,



 



          Jabatan Pengairan & Saliran Daerah Klang.
TAWARAN : KERJA -KERJA PEMULIHARAAN SUNGAI BAGI PENGUKUHAN  DAN PEMBAIKAN  TEBING SUNGAI BINJAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH KLANG, SELANGOR
Tawaran ditutup pada 1 JULAI 2026 sebelum 12.00 tengah hari di Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Klang.
	Bil.
	Butiran Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar
	Jumlah

	 
	 
	 
	 
	Harga RM
	RM

	    1

	Meyediakan Insuran kerja jenis Contractor All Risk dan Workmen Compensation sebelum kerja-kerja dimulakan. 


	Pukal
	 
	
	

	2
	Mengadakan pengangkutan bagi jentera dan loji ke tapak semasa kerja dan selepas kerja siap dijalankan sepenuhnya.
	Pukal
	 
	
	

	3
	Membersihkan kawasan benteng dan berm dari sebarang pokok atau tumbuhan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.
	M²
	1500
	
	

	4
	Membekal dan memasang Non-Wooven Geotextile dengan ketebalan 150gsm serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.


	M2
	960
	
	

	5
	Membekal, memasang dan mengikat gabion mattress 6m x 2m x 0.3m termasuk dawai pengikat serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. 
(Panjang 120 meter x Lebar 8 meter)                           Diameter mesh: 2.7 mm PVC coated
Diameter tepi (selvedge): 3.4–3.9 mm
Saiz mesh: 60 mm × 80 mm (hexagonal double twisted)
	M3
	288
	
	

	6
	Membekal dan mengisi batu ke dalam gabion mattress serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. 
(Batu pengisi: 100–250 mm.)
	M3
	288
	
	

	7
	Membekal, menghantar dan memadat tanah merah di belakang gabion matress serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya
	M3
	288
	
	

	
	Jumlah dibawa ke m/s sebelah

	


	Bil.
	Butiran Kerja
	Unit
	Kuantiti
	Kadar
	Jumlah

	 
	 
	 
	 
	Harga RM
	RM

	
	Jumlah dibawa dari m/s sebelah
	

	8
	Membekal,merata dan memadat crusher run 300mm tebal bagi membaikpulih jalan yang rosak serta kerja-kerja berkaitan (Panjang 170 meter x Lebar 4 meter)


	M2
	680
	
	

	9
	Membekal,merata dan memadat premix 50mm tebal termasuk tack coat bagi membaikpulih jalan yang rosak serta kerja-kerja berkaitan 
(Panjang 170 meter x Lebar 4 meter)
	M2
	680
	
	

	10
	Membekal dan memasang Papan tanda Projek  dimensi keseluruhan 9' (T) x 4' ( L) termasuk tiang setinggi 6' dan papan tanda berukuran 4' x 3' serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh  Pegawai Penguasa atau wakilnya.
	No
	1
	
	

	11
	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive
	Pukal
	 
	
	

	 
	JUMLAH KESELURUHAN

 
	        


Tempoh siap kerja :  Tiga (3) bulan
Syarat-Syarat : -
A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............
    Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….
    No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....
 No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….                                                                          
Cop Syarikat
------------------------------
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