DOKUMEN MEJA
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Kuala Selangor
Kepada:

             ............................................

Sebutharga kerja untuk
: SALIRAN BLOK III
             ............................................

No. Sebutharga
  : JPS/N/KS/SL/B13/76/2026(SH)
             ............................................
 




Sebutharga dikeluarkan oleh :





Jurutera Daerah,




Jabatan Pengairan Dan Saliran, 





45000 Daerah Kuala Selangor,




Selangor Darul Ehsan.




Tarikh
:  30hb. Julai 2026  
Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :-

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT BCX-YZ DAN BORROWPIT  DI KAWASAN SALIRAN BLOK III SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM IJOK DAN JERAM, DAERAH KUALA SELANGOR
Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari    18hb. Ogos 2026 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	1.0
	PERMULAAN :
	
	
	
	

	
	1.1

1.2

1.3
	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.

Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D              termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja  pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.

Menyediakan 2 set laporan bergambar yang mengandungi 30 keping gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas kerja siap serta 1 softcopy (pendrive)

Laporan hendaklah lengkap dan diambil pada sudut yang sama pada lokasi tertentu.
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	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3
-B/2-
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2
	

	2.0


	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SALIRAN DAN BORROWPIT  :
	
	
	
	

	
	2.1

2.2
2.3


	Mengurus dan menyediakan laluan masuk serta keluar sementara ke tapak dan membaiki keadaan laluan sesudah kerja-kerja dijalankan termasuk kos pengangkutan jentera. (Mobilisasi dan Demobilisasi)

2.1.1  Membekal dan menyediakan jentera

          pengorek Excavator Long Boom atau

          yang bersesuaian (1 kali pindah)

2.1.2  Membekal dan menyediakan jentera

          pengorek Amphibious Excavator atau

          yang bersesuai (1 Kali pindah)
Membekal papan lapis berukuran +/- 25mm tebal jenis Heavy Duty atau bersesuaian bagi alas jentera Long Arm Excavator dan mengelakkan kerosakan kepada Jalan Raya mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

2.2.1. Parit BCX-YZ
2.2.2. Parit Merbau

Membekal dan menyediakan jentera Excavator Long Boom 55 Kaki atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut:

2.3.1. Parit BCX-YZ (kiri dan kanan parit)

          (Anggaran Lebar Atas = 14m)

2.3.2. Borrowpit Bukit Kuching – Parit Mahang

         (Anggaran Lebar Atas = 12m
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	JUMLAH DIBAWA KE MS B/3
- B/3 –
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3
	

	
	2.4
2.5


	Membekal dan menyediakan jentera ‘Excavator Long Arm’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut:

2.4.1. Parit Borrowpit Blok C
          (Anggaran Lebar Atas = 6m)
2.4.2. Parit Merbau 

          (Anggaran Lebar Atas = 10m)
Membekal dan menyediakan jentera Amphibious Excavator atau Floating Excavator atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut:

2.5.1. Parit BCX-YZ

          (Anggaran Lebar Atas = 14m)

2.5.2. Borrowpit Bukit Kuching – Parit Mahang

          (Anggaran Lebar Atas = 12m)
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	JUMLAH DIBAWA KE MS B/5
- B/4 –
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/4

	

	3.0

	KERJA-KERJA PEMINDAHAN SISA KOREKAN :


	
	
	
	

	
	3.1
	Membekalkan segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekerja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan dengan berpandukan kepada arahan oleh Pegawai Penguasa dari masa ke semasa :

3.1.1. Parit BCX-YZ
3.1.2. Borrowpit Bukit Kuching – Parit Mahang
3.1.3. Parit Merbau
	M

M
M


	1,000

1,000
5,000


	
	

	JUMLAH KESELURUHAN
- B/5 –
	


RINGGIT MALAYSIA:  ........................................................................................................

TEMPOH KERJA DISIAPKAN :   10 MINGGU

