	DOKUMEN MEJA
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR
Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Kuala Selangor

Kepada:
             ............................................		Sebutharga kerja untuk: SALIRAN BLOK I
             ............................................		No. Sebutharga	:JPS/N/KS/SL/B13/59/2026(SH)
             ............................................	 
	
				Sebutharga dikeluarkan oleh :
				Jurutera Daerah
				Jabatan Pengairan Dan Saliran 
				45000 Daerah Kuala Selangor
				Selangor Darul Ehsan

[bookmark: _Hlk203054331]				Tarikh	:     30hb. Julai 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN  SISTEM SALIRAN UTAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. SG. GULANG-GULANG DAN KG. PARIT SERONG, KAWASAN SALIRAN BLOK I, DAERAH KUALA SELANGOR.

Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari      13hb. Ogos 2026 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.
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Butir-butir kerja
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Kuantiti
	
Harga
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	1.0
	PERMULAAN :
	

	
	
	

	
	1.1




1.2






1.3
	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.

Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D              termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja  pembinaan dijalankan serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa.

Menyediakan laporan bergambar yang mengandungi >30 keping gambar berwarna dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan serta 2 softcopy (pendrive).
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JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3
-B/2-
	

	
Bil

	
Butir-butir kerja
	
Unit
	
Kuantiti
	
Harga
(RM)
	
Jumlah
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2
	

	
2.0

	
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM SALIRAN :
	
	
	
	

	
	
2.1









2.2

















	
Mengurus dan menyediakan laluan masuk serta keluar sementara ke tapak dan membaiki keadaan laluan sesudah kerja-kerja dijalankan termasuk kos pengangkutan jentera. (Mobilisasi dan Demobilisasi)

2.1.1  Membekal dan menyediakan jentera
          pengorek Excavator Long Boom atau
          yang bersesuaian (3 kali pindah)

Membekal papan lapis berukuran +/- 25mm tebal jenis Heavy Duty atau bersesuaian bagi alas jentera Long Arm Excavator dan mengelakkan kerosakan kepada Jalan Raya serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

2.2.1. Parit SJAK

2.2.2. Parit Tepi Jalan Tiram Buruk Kanan 

2.2.3. Parit Batu 7 Kanan

2.2.4. Parit Jalan Sungai Gulang-Gulang Baru 

2.2.5. Parit Jalan Sungai Gulang-Gulang

2.2.6. Parit Jalan Sungai Tunggul Lama

2.2.7. Parit Jalan Sungai Tunggul Baru 

2.2.8. Parit Point A Jalan Raya

2.2.9. Parit Jalan Ara

2.2.10. Parit Jalan Bukit Tunku
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JUMLAH DIBAWA KE MS B/4
- B/3 –
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JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3

	

	
	
2.3















































	
Membekal dan menyediakan jentera ‘Excavator Long Boom 55 Kaki’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

2.3.1. Parit SJAK
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.3.2. Parit Jalan Sungai Gulang-Gulang Baru 
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.3.3. Parit Jalan Sungai Gulang-Gulang
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.3.4. Parit Jalan Sungai Tunggul Lama
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.3.5. Parit Jalan Sungai Tunggul Baru 
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)
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JUMLAH DIBAWA KE MS B/5
- B/4 –
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JUMLAH DIBAWA DARI MS B/4

	

	
	
2.4
	
Membekal dan menyediakan jentera ‘Excavator Long Arm’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

2.4.1. Parit Jalan Tiram Buruk Kanan
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.4.2. Parit Batu 7 Kanan
         (Anggaran Lebar Atas = 5m)

2.4.3. Parit Point A Jalan Raya
          (Anggaran Lebar Atas = 7m)

2.4.4. Parit Jalan Ara
          (Anggaran Lebar Atas = 6m)

2.4.5. Parit Jalan Bukit Tunku
          (Anggaran Lebar Atas = 6m)
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JUMLAH DIBAWA KE MS B/6
- B/5 –
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Butir-butir kerja
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Jumlah
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JUMLAH DIBAWA DARI MS B/5

	

	
3.0

	
KERJA-KERJA PEMINDAHAN SISA KOREKAN :
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3.1
	
Membekalkan segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekerja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

3.1.1. Parit SJAK

3.1.2. Parit Tepi Jalan Tiram Buruk Kanan 

3.1.3. Parit Batu 7 Kanan

3.1.4. Parit Jalan Sungai Gulang-Gulang Baru 

2.2.5. Parit Jalan Sungai Gulang-Gulang

2.2.6. Parit Jalan Sungai Tunggul Lama

2.2.7. Parit Jalan Sungai Tunggul Baru 

2.2.8. Parit Point A Jalan Raya

2.2.9. Parit Jalan Ara

2.2.10. Parit Jalan Bukit Tunku

	







M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

	







2,900

5,000

1,400

1,500

1,700

2,000

1,500

590

2,500

2,500
	
	

	
JUMLAH KESELURUHAN
- B/6 -
	


	

RINGGIT MALAYSIA:  ........................................................................................................

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU
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