DOKUMEN MEJA
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Kuala Selangor
Kepada:

             ............................................

Sebutharga kerja untuk
: SALIRAN BLOK II
             ............................................

No. Sebutharga
: JPS/N/KS/SL/B13/68/2026(SH)
             ............................................
 




Sebutharga dikeluarkan oleh :





Jurutera Daerah,




Jabatan Pengairan Dan Saliran, 





45000 Daerah Kuala Selangor,




Selangor Darul Ehsan.




Tarikh
:   30hb. Julai 2026
Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :-

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM SALIRAN PARIT KAMPUNG ASSAM JAWA, KAMPUNG PASIR TUNTUNG, KAMPUNG API-API DI KAWASAN SALIRAN BLOK II, MUKIM KUALA SELANGOR DAN MUKIM API-API, DAERAH KUALA SELANGOR
Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari   18hb. Ogos 2026 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	1.0
	PERMULAAN :
	
	
	
	

	
	1.1

1.2

1.3
	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.

Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D              termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja  pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.

Menyediakan 2 set laporan bergambar yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas siap serta 1 softcopy (pendrive)
Laporan hendaklah lengkap dan diambil pada sudut yang sama pada lokasi tertentu


	L.Sum 

L.Sum

L.Sum 
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	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3
-B/2-
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2
	

	2.0


	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM SALIRAN :
	
	
	
	

	
	2.1

2.2


	Mengurus dan menyediakan laluan masuk serta keluar sementara ke tapak dan membaiki keadaan laluan sesudah kerja-kerja dijalankan termasuk kos pengangkutan jentera.

(4 Kali Pindah)

(Mobilisasi dan Demobilisasi)

Membekal papan lapis berukuran +/- 25mm tebal jenis Heavy Duty atau bersesuaian bagi alas jentera Long Arm Excavator dan mengelakkan kerosakan kepada Jalan Raya mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:
2.2.1. Parit SAR Assam Jawa
2.2.2. Parit Tepi Jalan Pasir Tuntong/Assam      

         Jawa
2.2.3. Parit Dato Harun Kiri
2.2.4. Parit Dato Harun Kanan
2.2.5. Parit Jalan Sukma

2.2.6. Parit Jalan Rizab Cengal 1
2.2.7. Parit Jalan Rizab Cengal 2

2.2.8. Parit Jalan Rizab Cengal 3

2.2.9. Parit Jalan Rizab Cengal 4

2.2.10. Parit Rancangan Api-Api Kiri

2.2.11. Parit Rancangan Api-Api Kanan
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1,000
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	JUMLAH DIBAWA KE MS B/4

- B/3 –
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3
	

	
	
	2.2.12. Parit Jalan Teluk Piah (Kiri)
2.2.13. Parit Jalan Teluk Piah (Kanan)
2.2.14. Parit Jalan Bandar Baru Batu 2

2.2.15. Outlet Teluk Piah 

	m
m

m
m

	680
520

1,380
500

	
	

	
	JUMLAH DIBAWA KE MS B/5
- B/4 
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/4
	

	
	2.3

	Membekal dan menyediakan jentera ‘Long Arm Excavator’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut:

2.3.1. Parit Sempadan Kg.Api-Api/Ladang   

          Sg.Buloh
          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.2. Parit SAR Assam Jawa
          (Anggaran lebar Atas = 5m ke atas)

2.3.3. Parit Tepi Jalan Pasir Tuntong/Assam      

         Jawa

         (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.4. Parit Dato Harun Kiri
          (Anggaran lebar Atas = 5m ke atas)

2.3.5. Parit Dato Harun Kanan

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.6. Parit Jalan Sukma

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.7. Parit Jalan Rizab Cengal 1
          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.8. Parit Jalan Rizab Cengal 2
          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.9. Parit Jalan Rizab Cengal 3

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.10. Parit Jalan Rizab Cengal 4

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)
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	 JUMLAH DIBAWA KE MS B/6
- B/5
	

	Bil


	Butir-butir kerja


	Unit
	Kuantiti


	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/5
	

	
	3.1
	2.3.11.  Parit Rancangan Api-Api Kiri

             (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.12. Parit Rancangan Api-Api Kanan
            (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.13. Parit Jalan Teluk Piah (Kiri)
           (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.14. Parit Jalan Teluk Piah (Kanan)

           (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.15. Parit Jalan Bandar Baru Batu 2

            (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

2.3.16. Outlet Teluk Piah 

           (Anggaran lebar Atas = 5m ke atas)
KERJA-KERJA MEMBUANG SISA KOREKAN :

Membekal segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekrja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan di sepanjang tebing Parit dengan berpandukan kepada arahan oleh Pegawai Penguasa dari semasa ke semasa :

3.1.1. Parit Dato Harun Kiri

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke atas)

3.1.2. Parit Dato Harun Kanan

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.3. Parit Jalan Rizab Cengal 1

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)
3.1.4. Parit Jalan Rizab Cengal 2

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.5. Parit Jalan Sukma

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)
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	JUMLAH DIBAWA KE MS B/7
- B/6

	


	Bil


	Butir-butir kerja


	Unit
	Kuantiti


	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/6
	

	
	
	3.1.6. Parit Jalan Rizab Cengal 3

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.7. Parit Jalan Rizab Cengal 4

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.8. Parit Rancangan Api-Api Kiri
          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.9. Parit Rancangan Api-Api Kanan
          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.10. Parit Tepi Jalan Pasir Tuntong/Assam      

         Jawa

         (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.11. Parit Jalan Teluk Piah (Kiri)
          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.12.Parit Jalan Teluk Piah (Kanan)

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.13.Parit Jalan Bandar Baru Batu 2

          (Anggaran lebar Atas = 5m ke bawah)

3.1.14.Outlet Teluk Piah
          (Anggaran lebar Atas = 5m ke atas)
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2,004
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	JUMLAH KESELURUHAN

- B/7 –


	


RINGGIT MALAYSIA:  ........................................................................................................

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU

