DOKUMEN MEJA
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Kuala Selangor
Kepada:

             ............................................

Sebutharga kerja untuk
: SALIRAN BLOK III
             ............................................

No. Sebutharga
: JPS/N/KS/SL/B13/77/2026(SH)
             ............................................
 




Sebutharga dikeluarkan oleh :





Jurutera Daerah,




Jabatan Pengairan Dan Saliran, 





45000 Daerah Kuala Selangor,




Selangor Darul Ehsan.




Tarikh
:  30hb. Julai 2026    
Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :-

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SALIRAN UTAMA  DI KAWASAN SALIRAN BLOK III SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM IJOK DAN JERAM, DAERAH KUALA SELANGOR
Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari    18hb. Ogos 2026 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	1.0
	PERMULAAN :
	
	
	
	

	
	1.1

1.2

1.3
	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.

Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D              termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja  pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.

Menyediakan 2 set laporan bergambar yang mengandungi 30 keping gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas kerja siap serta 1 softcopy (pendrive)

Laporan hendaklah lengkap dan diambil pada sudut yang sama pada lokasi tertentu.

	L.Sum

L.Sum

L.Sum
	-

-

-
	-

-

-
	

	
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3
-B/2-
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2
	

	2.0


	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SALIRAN DAN BORROWPIT  :
	
	
	
	

	
	2.1

2.2


	Mengurus dan menyediakan laluan masuk serta keluar sementara ke tapak dan membaiki keadaan laluan sesudah kerja-kerja dijalankan termasuk kos pengangkutan jentera. (Mobilisasi dan Demobilisasi)

2.1.1  Membekal dan menyediakan jentera

          pengorek Excavator Long Boom atau

          yang bersesuaian (   3  kali pindah)

Membekal papan lapis berukuran +/- 25mm tebal jenis Heavy Duty atau bersesuaian bagi alas jentera Long Arm Excavator dan mengelakkan kerosakan kepada Jalan Raya mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

2.2.1. Parit Jalan Bahagia
2.2.2. Parit Jalan Parit Mahang

2.2.3. Parit Jalan Sentosa

2.2.4. Parit Jalan Surau

2.2.5. Parit Jalan Derahman

2.2.6. Parit Jalan Zazuli

2.2.7. Parit Jalan Masjid

2.2.8. Parit Jalan Omar
2.2.9. Parit Jalan Haji Omar

	L.Sum
M
M

M

M

M

M

M

M
M


	-
1,100
3,200

2,050
1,200
4,650
4,900
3,600
1,900

4,100
	-

	

	
	JUMLAH DIBAWA KE MS B/4
- B/3 –
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3
	

	
	2.3
2.4

	Membekal dan menyediakan jentera ‘Excavator Long Boom 55 Kaki’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut:

2.3.1. Parit Jalan Sentosa

         (Anggaran Lebar Atas = 11m)

Membekal dan menyediakan jentera ‘Excavator Long Arm’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut:

2.4.1. Parit Jalan Parit Mahang

         (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.4.2. Parit Jalan Bahagia

         (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.4.3. Parit Jalan Surau
         (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.4.4. Parit Jalan Derahman
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)
2.4.5. Parit Jalan Zazuli
          (Anggaran Lebar Atas = 9m)

2.4.6. Parit Jalan Masjid
          (Anggaran Lebar Atas = 7m)


	M

M

M

M

M

M

M


	2,050

3,200
1,100

1,200

4,650

4,900

3,625
	
	

	
	JUMLAH DIBAWA KE MS B/5
- B/4 –
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/4
	

	
	
	2.4.7. Parit Jalan Omar

            (Anggaran Lebar Atas = 9m)
2.4.8. Parit Jalan Haji Omar

            (Anggaran Lebar Atas = 9m)
	M

M


	1,900

4,100
	
	

	3.0

	KERJA-KERJA PEMINDAHAN SISA KOREKAN :


	
	
	
	

	
	3.1
	Membekalkan segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekerja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan dengan berpandukan kepada arahan oleh Pegawai Penguasa dari masa ke semasa :

3.1.1. Parit Jalan Bahagia
3.1.2. Parit Jalan Parit Mahang
3.1.3. Parit Jalan Sentosa

3.1.4. Parit Jalan Surau
3.1.5. Parit Jalan Derahman
3.1.6. Parit Jalan Zazuli

3.1.7. Parit Jalan Masjid
3.1.8. Parit Jalan Omar

3.1.9. Parit Jalan Haji Omar
	M

M

M

M

M

M

M

M

M

	1,100

3,200

2,050

1,200

4,650

4,900
3,600

1,900

4,100


	
	

	JUMLAH KESELURUHAN
- B/5 –
	


RINGGIT MALAYSIA:  ........................................................................................................

TEMPOH KERJA DISIAPKAN :   10 MINGGU


PARIT JALAN OMAR





PARIT JALAN HAJI OMAR





PARIT JALAN 


DERAHMAN





PARIT JALAN 


ZAZULI





PARIT JALAN MASJID





PARIT JALAN PARIT MAHANG





PARIT JALAN BAHAGIA





PARIT JALAN SENTOSA





PARIT JALAN SURAU





PARIT MERBAU








