	DOKUMEN MEJA
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR
Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Kuala Selangor

Kepada:
             ............................................		Sebutharga kerja untuk: SALIRAN BLOK I
             ............................................		No. Sebutharga	:JPS/N/KS/SL/B13/60/2026(SH)
             ............................................	 
	
				Sebutharga dikeluarkan oleh :
				Jurutera Daerah
				Jabatan Pengairan Dan Saliran 
				45000 Daerah Kuala Selangor
				Selangor Darul Ehsan

[bookmark: _Hlk203054331]				Tarikh	:     30hb. Julai 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM SALIRAN UTAMA SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN SALIRAN BLOK I, MUKIM TANJONG KARANG 2, DAERAH KUALA SELANGOR

Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari      13hb. Ogos 2026 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

	
Bil

	
Butir-butir kerja
	
Unit
	
Kuantiti
	
Harga
(RM)
	
Jumlah
(RM)

	1.0
	PERMULAAN :
	

	
	
	

	
	1.1




1.2






1.3
	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.

Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D              termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja  pembinaan dijalankan serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa.

Menyediakan laporan bergambar yang mengandungi >30 keping gambar berwarna dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan serta 2 softcopy (pendrive).
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JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3
-B/2-
	

	
Bil

	
Butir-butir kerja
	
Unit
	
Kuantiti
	
Harga
(RM)
	
Jumlah
(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2
	

	
2.0

	
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM SALIRAN :
	
	
	
	

	
	
2.1









2.2

















	
Mengurus dan menyediakan laluan masuk serta keluar sementara ke tapak dan membaiki keadaan laluan sesudah kerja-kerja dijalankan termasuk kos pengangkutan jentera. (Mobilisasi dan Demobilisasi)

2.1.1  Membekal dan menyediakan jentera
          pengorek Excavator Long Boom atau
          yang bersesuaian (3 kali pindah)

Membekal papan lapis berukuran +/- 25mm tebal jenis Heavy Duty atau bersesuaian bagi alas jentera Long Arm Excavator dan mengelakkan kerosakan kepada Jalan Raya serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

2.2.1. Parit Jalan Kilang Padi

2.2.2. Parit Jalan Adam

2.2.3. Parit Jalan SGG 7/5

2.2.4. Parit Utama Sungai Johol

2.2.5. Parit Tepi Jalan Raya Batu 7/Jalan STJ

2.2.6. Parit Jalan Mawar

2.2.7. Parit Jalan Cempaka

2.2.8. Parit Jalan Anggerik

2.2.9. Parit Jalan Melati 
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2,870

1,450

250

1,830

230

2,950

1,110

2,950

1,060
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JUMLAH DIBAWA KE MS B/4
- B/3 –
	

	
Bil

	
Butir-butir kerja
	
Unit
	
Kuantiti
	
Harga
(RM)
	
Jumlah
(RM)

	
	
JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3

	

	
	
2.3















































	
Membekal dan menyediakan jentera ‘Excavator Long Boom 55 Kaki’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

2.3.1. Parit Jalan Kilang Padi
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.3.2. Parit Jalan Kiai Moid
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.3.3. Sebahagian Parit Utama Sg. Johol 
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)

2.3.4. Borrowpit Kunci Air Buang/Segemal 
          (Anggaran Lebar Atas = 10m)
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2,870


2,300


400


6,600






	
	

	
JUMLAH DIBAWA KE MS B/5
- B/4 –
	

	
Bil

	
Butir-butir kerja
	
Unit
	
Kuantiti
	
Harga
(RM)
	
Jumlah
(RM)

	
	
JUMLAH DIBAWA DARI MS B/4

	

	
	
2.4
	
Membekal dan menyediakan jentera ‘Excavator Long Arm’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

2.4.1. Parit Jalan Adam
          (Anggaran Lebar Atas = 6m)

2.4.2. Parit Jalan SGG 7/5
          (Anggaran Lebar Atas = 6m)

2.4.3. Parit Tepi Jalan Raya Batu 7/Jalan STJ
          (Anggaran Lebar Atas = 6m)

2.4.4. Sebahagian Parit Utama Sg. Johol
          (Anggaran Lebar Atas = 7m)

2.4.5. Parit Jalan Mawar 
          (Anggaran Lebar Atas = 8m)

2.4.6. Parit Jalan Cempaka
          (Anggaran Lebar Atas = 8m)

2.4.7. Parit Jalan Anggerik
          (Anggaran Lebar Atas = 8m)

2.4.8. Parit Jalan Melati
          (Anggaran Lebar Atas = 5m)
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1,450


250


230


1,430


2,950


3,500


2,950


1,060


	
	

	
JUMLAH DIBAWA KE MS B/6
- B/5 –
	



	
Bil

	
Butir-butir kerja
	
Unit
	
Kuantiti
	
Harga
(RM)
	
Jumlah
(RM)

	
	
JUMLAH DIBAWA DARI MS B/5

	

	
3.0

	
KERJA-KERJA PEMINDAHAN SISA KOREKAN :
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3.1
	
Membekalkan segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekerja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan serta mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

3.1.1. Parit Jalan Kilang Padi

3.1.2. Parit Jalan Adam

3.1.3. Parit Jalan SGG 7/5

3.1.4. Parit Tepi Jalan Raya Batu 7/Jalan STJ

3.1.5. Parit Jalan Kiai Moid

3.1.6. Sebahagian Parit Utama Sungai Johol

3.1.7. Parit Jalan Mawar

3.1.8. Parit Jalan Cempaka

3.1.9. Parit Jalan Anggerik 

3.1.10. Parit Jalan Melati
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2,870

1,450

250

230

2,300

1,830

2,950

3,500

2,950

1,060

	
	

	
JUMLAH KESELURUHAN
- B/6 -
	


	

RINGGIT MALAYSIA:  ........................................................................................................

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU
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