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PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
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DAERAH SABAK BERNAM

No. Sebutharga : JPS/P/SB/B21/48/2026(SH)
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MEMBAIKPULIH TEBING DI KG PARIT 10, KG PARIT 12, KG TALIAIR 13, KG PEKET 60 DAN KERJA BERKAITAN KAWASAN PENGAIRAN SUNGAI NIPAH DAN PASIR PANJANG, DAERAH SABAK BERNAM
	Bil


	Perkara
	Unit
	Kuantiti
	Kadar

( RM )
	Harga

	
	Menyediakan segala peralatan, tenaga pekerja, jentera-jentera dan segala yang berkaitan serta membekal bahan binaan mengikut sebagaimana pelan, spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa untuk kerja-kerja seperti berikut:

	
	
	
	

	1.0

1.1
	KERJA-KERJA AWALAN

Menyediakan insurans kerja termasuk Public Liability dan      Workman’s Compensation
	L. Sum
	-
	-
	..…………………

	1.2
	Kerja-kerja penyediaan tapak sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan termasuk menyediakan tapak binaan sementara, menyelenggara jalan masuk serta kerja berkaitan
	L. Sum
	-
	-
	………………….

	1.3
	Kerja-kerja membekal dan menyediakan papantanda keselamatan beserta pengawal jalan mengikut “Standard Temporary Signs” semasa kerja pembersihan dijalankan serta menyediakan pelapik bagi kerja – kerja pembersihan mengunakan jentera.

	L. Sum
	-
	-
	………………….

	1.4
	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak

bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.

	L. Sum
	-
	-
	…………………

	1.5
	Mengambil dan memproses gambar sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dilaksanakan, dihantar 2 salinan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

	L. Sum
	-
	-
	………………...

	JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT C/3
	……………..


C/2

	Bil


	Perkara
	Unit
	Kuantiti
	Kadar

( RM )
	Harga

	
	JUMLAH DARI MUKASURAT C/2
	
	
	
	………………….

	
	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING PARIT 

	
	
	
	

	2.0
	Kerja-kerja membekal, mengangkut dan memacak cerucuk batang kelapa bersaiz anggaran 300mm ø (diameter) x 6meter panjang, mengikut arahan Pegawai Penguasa


	
	
	
	

	2.1
	Parit KSB PPP 1 (20 meter)
	no
	60
	………….
	………………….

	2.2
	Parit Pakat PPP 2 DC (30 Meter)
	no
	90
	…………
	………………….

	2.3
	Parit PPP 4 Ban 1 ½ (30 Meter)
	no
	60
	…………
	………………….

	2.4
	Parit Jalan Taliair 11 (15 Meter)
	no
	45
	………….
	………………….

	2.5
	Parit Rumah Pam PArit 12 (15 Meter)
	no
	45
	…………
	………………….

	2.6
	Parit Jalan Taliair 13 Ban 1 (40 Meter)
	no
	115
	…………
	………………….

	2.7
	Parit PSN 6 Ban 1 (15 Meter)
	no
	45
	………….
	………………….

	2.8
	Parit Jalan Taliair 13 Ban 2 (40 Meter)
	no
	115
	…………
	………………….

	2.9
	Parit KSB Jalan Parit 15 (15 Meter)
	no
	45
	…………
	………………….

	2.10
	Parit PSN 11 Ban 1 (15 Meter)
	no
	45
	………….
	………………….

	2.11
	Parit Jalan Taliair 15 Ban 1 (40 Meter)
	no
	115
	…………
	………………….

	2.12
	Parit Jalan Peket 60 Ban 1 (15 meter)
	no
	45
	…………
	………………….

	2.13
	Parit Jalan Taliair 12 DC (20 meter)
	no
	60
	………….
	………………….

	2.14
	Parit PSN 19 Ban 1 (15 Meter)
	no
	45
	…………
	………………….

	2.15
	Parit Sungai Nipah Baroh (40 Meter)
	no
	120
	…………
	………………….

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT C/4
	RM
	……………..


C/3
	Bil


	Perkara
	Unit
	Kuantiti
	Kadar

( RM )
	Harga

	
	JUMLAH DARI MUKASURAT C/3
	
	
	
	………………….

	
	
	
	
	
	

	3.0
	Kerja-kerja membekal, mengangkut dan menambak tanah merah bagi membaiki dan membentuk semula cerun tebing berukuran 1:1 dengan menggunakan tanah merah gred B mengikut arahan Pegawai Penguasa


	
	
	
	

	3.1
	Parit KSB PPP 1 (20 meter)
	m3
	20
	………….
	………………….

	3.2
	Parit Pakat PPP 2 DC (30 Meter)
	m3
	30
	…………
	………………….

	3.3
	Parit PPP 4 Ban 1 ½ (30 Meter)
	m3
	30
	…………
	………………….

	3.4
	Parit Jalan Taliair 11 (15 Meter)
	m3
	15
	………….
	………………….

	3.5
	Parit Rumah Pam PArit 12 (15 Meter)
	m3
	15
	…………
	………………….

	3.6
	Parit Jalan Taliair 13 Ban 1 (40 Meter)
	m3
	40
	…………
	………………….

	3.7
	Parit PSN 6 Ban 1 (15 Meter)
	m3
	15
	………….
	………………….

	3.8
	Parit Jalan Taliair 13 Ban 2 (40 Meter)
	m3
	40
	…………
	………………….

	3.9
	Parit KSB Jalan Parit 15 (15 Meter)
	m3
	15
	…………
	………………….

	3.10
	Parit PSN 11 Ban 1 (15 Meter)
	m3
	15
	………….
	………………….

	3.11
	Parit Jalan Taliair 15 Ban 1 (40 Meter)
	m3
	40
	…………
	………………….

	3.12
	Parit Jalan Peket 60 Ban 1 (15 meter)
	m3
	15
	…………
	………………….

	3.13
	Parit Jalan Taliair 12 DC (20 meter)
	m3
	20
	………….
	………………….

	3.14
	Parit PSN 19 Ban 1 (15 Meter)
	m3
	15
	…………
	………………….

	3.15
	Parit Sungai Nipah Baroh (40 Meter)
	m3
	40
	…………
	………………….

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT C/5
	RM
	……………..


C/4

	Bil


	Perkara
	Unit
	Kuantiti
	Kadar

( RM )
	Harga

	
	JUMLAH DARI MUKASURAT C/4
	
	
	
	………………….

	
	
	
	
	
	

	4.0
	Membekal dan memasang hamparan ‘Non Woven Geotextile’ atau setaraf denganya, dengan minimum tensile strength of 32 kN/m, sepanjang 58m x 6m lebar mengikut arahan Pegawai Penguasa

	
	
	
	

	4.1
	Parit KSB PPP 1 (20 meter)
	m2
	40
	………….
	………………….

	4.2
	Parit Pakat PPP 2 DC (30 Meter)
	m2
	60
	…………
	………………….

	4.3
	Parit PPP 4 Ban 1 ½ (30 Meter)
	m2
	60
	…………
	………………….

	4.4
	Parit Jalan Taliair 11 (15 Meter)
	m2
	30
	………….
	………………….

	4.5
	Parit Rumah Pam PArit 12 (15 Meter)
	m2
	30
	…………
	………………….

	4.6
	Parit Jalan Taliair 13 Ban 1 (40 Meter)
	m2
	40
	…………
	………………….

	4.7
	Parit PSN 6 Ban 1 (15 Meter)
	m2
	30
	………….
	………………….

	4.8
	Parit Jalan Taliair 13 Ban 2 (40 Meter)
	m2
	80
	…………
	………………….

	4.9
	Parit KSB Jalan Parit 15 (15 Meter)
	m2
	30
	…………
	………………….

	4.10
	Parit PSN 11 Ban 1 (15 Meter)
	m2
	30
	………….
	………………….

	4.11
	Parit Jalan Taliair 15 Ban 1 (40 Meter)
	m2
	80
	…………
	………………….

	4.12
	Parit Jalan Peket 60 Ban 1 (15 meter)
	m2
	30
	…………
	………………….

	4.13
	Parit Jalan Taliair 12 DC (20 meter)
	m2
	60
	………….
	………………….

	4.14
	Parit PSN 19 Ban 1 (15 Meter)
	m2
	30
	…………
	………………….

	4.15
	Parit Sungai Nipah Baroh (40 Meter)
	m2
	80
	…………
	………………….

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	JUMLAH KESELURUHAN
	RM
	……………..


C/5

PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.
















