DOKUMEN MEJA
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Kuala Selangor
Kepada:

             ............................................

Sebutharga kerja untuk
: SALIRAN BLOK I
             ............................................

No. Sebutharga
: JPS/N/KS/SL/B13/64/2026(SH)
             ............................................
 




Sebutharga dikeluarkan oleh :





Jurutera Daerah,




Jabatan Pengairan Dan Saliran, 





45000 Daerah Kuala Selangor,




Selangor Darul Ehsan.




Tarikh
:   30hb. Julai 2026
Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :-

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT SALIRAN DI JALAN RAJA MUSA SERTA KERJA BERKAITAN, KAWASAN BLOK I, MUKIM PASANGAN, DAERAH KUALA SELANGOR
Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari   13hb. Ogos 2026di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	1.0
	PERMULAAN :
	
	
	
	

	
	1.1

1.2

1.3
	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.

Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D              termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja  pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.

Menyediakan laporan bergambar yang mengandungi >30 keping gambar berwarna dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan serta 2 softcopy (pendrive).


	L.Sum
L.Sum
L.Sum

	-

-

-
	-

-

-
	

	
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3

-B/2-
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2
	

	2.0


	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM SALIRAN :
	
	
	
	

	
	2.1

2.2

2.3


	Mengurus dan menyediakan laluan masuk serta keluar sementara ke tapak dan membaiki keadaan laluan sesudah kerja-kerja dijalankan termasuk kos pengangkutan jentera.

(Mobilisasi dan Demobilisasi -3 Kali Pindah)

Membekal papan lapis berukuran +/- 25mm tebal jenis Heavy Duty atau bersesuaian bagi alas jentera Long Arm Excavator dan mengelakkan kerosakan kepada Jalan Raya mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:

2.2.1. Parit Jalan Raja Musa (kanan, dari 

          Bestari Jaya)
2.2.2 Parit Jalan Raja Musa (kiri, dari Bestari 

        Jaya)

2.2.3 Parit Jalan Kg Bharu Raja Musa

Membekal dan menyediakan jentera Excavator Long Boom’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut:

2.3.1. Parit Jalan Raja Musa (kanan, dari 

          Bestari Jaya)

2.3.2. Parit Jalan Raja Musa (kiri, dari Bestari 

         Jaya)

2.3.3 Parit Jalan Kg Bharu Raja Musa


	L.Sum
M

M

M
M

M

M
	-
15,000
7,000
4,000
15,000
7,000
4,000
	-

	

	
	JUMLAH DIBAWA KE MS B/4
- B/3 –
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3

	

	
	*NOTA – Kerja -kerja pembersihan (pengorekan) hanya melibatkan perut parit sahaja (tebing tidak perlu dikorek).

	
	
	
	

	3.0


	KERJA-KERJA MEMBUANG SISA KOREKAN :


	
	
	
	

	
	3.1
	Membekal segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekrja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan di sepanjang tebing Parit dengan berpandukan kepada arahan oleh Pegawai Penguasa dari semasa ke semasa :

3.1.1 Parit Jalan Raja Musa (kanan, dari 

          Bestari Jaya)

3.1.2 Parit Jalan Raja Musa (kiri, dari Bestari 

        Jaya)

3.1.3 Parit Jalan Kg Bharu Raja Musa


	M

M

M


	15,000
7,000
4,000
	
	

	
	JUMLAH KESELURUHAN
- B/4 –
	


RINGGIT MALAYSIA:  ........................................................................................................

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU
