DOKUMEN MEJA
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Kuala Selangor
Kepada:

             ............................................

Sebutharga kerja untuk
: SALIRAN BLOK II
             ............................................

No. Sebutharga
: JPS/N/KS/SL/B13/67/2026(SH)
             ............................................
 




Sebutharga dikeluarkan oleh :





Jurutera Daerah,




Jabatan Pengairan Dan Saliran, 





45000 Daerah Kuala Selangor,




Selangor Darul Ehsan.




Tarikh
:     30hb. Julai 2026
Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :-

KERJA-KERJA PEYELENGGARAAN BORROWPIT DI KAMPUNG ASAHAN SERTA KERJA BERKAITAN MUKIM PASANGAN DAERAH KUALA SELANGOR

Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari  13hb. Ogos 2026 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	1.0
	PERMULAAN :
	
	
	
	

	
	1.1

1.2

1.3
	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.

Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D              termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja  pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.

Menyediakan laporan bergambar yang mengandungi >30 keping gambar berwarna dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan serta 2 softcopy (pendrive).
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	-

-
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-

-
	

	
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3

-B/2-
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2
	

	2.0


	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BORROWPIT  :
	
	
	
	

	
	2.1

2.2

2.3
	Mengurus dan menyediakan laluan masuk serta keluar sementara ke tapak dan membaiki keadaan laluan sesudah kerja-kerja dijalankan termasuk kos pengangkutan jentera. (Mobilisasi dan Demobilisasi)
2.1.1  Membekal dan menyediakan jentera
          pengorek Excavator Long Boom atau

          yang bersesuaian (1 kali pindah)

2.1.2  Membekal dan menyediakan jentera

          pengorek Amphibious Excavator atau

          yang bersesuai (1 Kali pindah)
Membekal dan menyediakan jentera ‘Excavator Long Boom 55 Kaki’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut:

2.3.1. Borrowpit Kampung Asahan

          (Anggaran Lebar Atas = 20m)
          CH 4500.00 hingga CH 9000.00
2.3.2. Parit Jalan Risda 1

          (Anggaran Lebar Atas = 12m)

Membekal papan lapis berukuran +/- 25mm tebal jenis Heavy Duty atau bersesuaian bagi alas jentera Long Arm Excavator dan mengelakkan kerosakan kepada Jalan Raya mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:
2.2.1. Parit Jalan Risda 1
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1,530
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	JUMLAH DIBAWA KE MS B/4

- B/3 –
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3


	

	
	2.4

	Membekal dan menyediakan jentera ‘Amphibious Excavator’ atau ‘Floating Excavator’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja penggalian semula parit, membersih, dan membuang kelodak di semua pembentung seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut:

2.4.1. Borrowpit Kampung Asahan

          (Anggaran Lebar Atas = 20m)
          CH 0.00 hingga CH 4500.00
2.4.2. Parit Inlet Pintu Air Pokok Pauh

          (Anggaran Lebar 20m x 30m)

	M

hari

	4,500

1

	
	

	3.0


	KERJA-KERJA PEMINDAHAN SISA KOREKAN :


	
	
	
	

	
	3.1
	Membekalkan segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekerja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan dengan berpandukan kepada arahan oleh Pegawai Penguasa dari masa ke semasa :

4.1.1. Parit Jalan Risda 1

4.1.2. Parit Inlet Pintu Air Pokok Pauh

	M

M
	1,530

60
	
	

	JUMLAH KESELURUHAN

- B/4 -
	


RINGGIT MALAYSIA:  ........................................................................................................

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU

