DOKUMEN MEJA
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Kuala Selangor
Kepada:

             ............................................

Sebutharga kerja untuk
: SALIRAN BLOK II
             ............................................

No. Sebutharga
: JPS/N/KS/SL/B13/66/2026(SH)
             ............................................
 




Sebutharga dikeluarkan oleh :





Jurutera Daerah,




Jabatan Pengairan Dan Saliran, 





45000 Daerah Kuala Selangor,




Selangor Darul Ehsan.




Tarikh
:       30hb. Julai 2026
Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :-

KERJA-KERJA PEYELENGGARAAN SALIRAN DI KAMPUNG SEPAKAT, KAMPUNG KUANTAN, KAMPUNG TANJUNG SIAM DAN KAMPUNG ASAHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN BLOK II, MUKIM PASANGAN, DAERAH KUALA SELANGOR

Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari   13hb. Ogos 2026 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	1.0
	PERMULAAN :
	
	
	
	

	
	1.1

1.2

1.3
	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.

Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D              termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja  pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.

Menyediakan laporan bergambar yang mengandungi >30 keping gambar berwarna dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan serta 2 softcopy (pendrive).


	L.Sum 

L.Sum

L.Sum 
	-

-

-
	-

-

-
	

	
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3

-B/2-
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2
	

	2.0


	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SALIRAN :
	
	
	
	

	
	2.1

2.2


	Membekal dan menyediakan jentera ‘Long Arm Excavator’ atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang berkaitan mengkut Arahan Pegawai Penguasa.
Mengurus dan menyediakan laluan masuk serta keluar sementara ke tapak kerja serta membaiki keadaan laluan sesudah kerja-kerja dijalankan termasuk kos pengangkutan jentera. (Mobilisasi & Demolisasi)
- ‘Long Arm Excavator’ (13 kali)
Membekal papan lapis berukuran +/- 25mm tebal jenis Heavy Duty atau bersesuaian bagi alas jentera Long Arm Excavator dan mengelakkan kerosakan kepada Jalan Raya mengikut Arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:
2.2.1. Parit Jalan Dato’Ismail
2.2.2. Parit Jalan Tengah 1
2.2.3. Parit Jalan Kubur
2.2.4. Parit Jalan Haji Abdul Ghani

2.2.5. Parit Jalan Risda 2

2.2.6. Parit Jalan Risda 3

2.2.7. Parit Jalan Risda 4

2.2.8. Parit Lorong Tebu

2.2.9. Parit Lorong Pisang

2.2.10. Parit Jalan Kampung Baru

2.2.11. Parit Jalan Persiaran Utama Kampung 

            Sepakat (Kiri & Kanan)

2.2.12. Parit Jalan Persiaran Tengah Kampung 

            Sepakat

2.2.13. Parit Jalan Persiaran Pantai

2.2.14. Parit Jalan Batu 45 Teluk Penyamun

           (Kanan & Kiri)
2.2.15. Parit Jalan Rawang Batu 6,7,8

           Kampung Asahan (Kiri)
	L.Sum
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M
	-
500
400
330
400

1,050

700

380

700

600

650

5,050

2,300

1,600

4,000

4,200
	-

	

	
	JUMLAH DIBAWA KE MS B/4

- B/3 –
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS C/3


	

	
	2.3


	Kerja-kerja penggalian semula parit, membersih dan membuang kelodak di semua pembetung yang terdapat di sepanjang parit mengikut Arahan Pegawai Penguasa.

*Pembersihan sungai perlu menggunakan jentera ‘Long Arm Excavator’ atau yang bersesuaian.

2.3.1. Parit Alur Pasir

          (Panjang 800m x lebar atas 6m)

2.3.2. Parit Jalan Dato’ Ismail

          (Panjang 500m x lebar atas 6m)

2.3.3. Parit Jalan Tengah 1

          (Panjang 400m x lebar atas 6m)

2.3.4. Parit Jalan Kubur

          (Panjang 330m x lebar atas 6m)

2.3.5. Parit Ban Keliling Kampung Asahan

          (Panjang 1,540m x lebar atas 6m)

2.3.6. Parit Jalan Haji Abdul Ghani

          (Panjang 400m x lebar atas 6m)

2.3.7. Parit Jalan Risda 2

          (Panjang 1,050m x lebar atas 6m)

2.3.8. Parit Jalan Risda 3

          (Panjang 700m x lebar atas 6m)

2.3.9. Parit Jalan Risda 4

          (Panjang 380m x lebar atas 6m)

2.3.10. Parit Jalan Kunciair Kemsey

          (Panjang 200m x lebar atas 6m)

2.3.11. Parit Lorong Tebu

          (Panjang 700m x lebar atas 6m)

2.3.12. Parit Lorong Pisang

          (Panjang 600m x lebar atas 6m)


	M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M


	800

500

400

330

1,540

400

1,050

700

380

200

700

600


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH DIBAWA KE MS B/5

- B/4 –
	

	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/4

	

	
	2.3.13. Parit Jalan Kampung Baru

           (Panjang 650m x lebar atas 6m)

2.3.14. Outlet Pengkalan Anoy

           (Panjang 150m x lebar atas 10m)

2.3.15. Outlet Tanjung Siam

           (Panjang 340m x lebar atas 7m)

2.3.16. Parit Pintu Air Kampung Kuantan

           (Panjang 110m x lebar atas 7m)

2.3.17. Parit Jalan Persiaran Utama Kampung 

            Sepakat (Kiri & Kanan)

           (Panjang 4,600m x lebar atas 7m)

2.3.18. Parit Jalan Persiaran Tengah Kampung 

            Sepakat

           (Panjang 2,300m x lebar atas 7m)

2.3.19. Parit Jalan Persiaran Pantai

           (Panjang 1,600m x lebar atas 7m)

2.3.20. Parit Jalan Batu 45 Teluk Penyamun

           (Kanan & Kiri)

           (Panjang 4,000m x lebar atas 7m)

2.3.21. Parit PPRT Taman Seri Kuantan
           (Panjang 4,000m x lebar atas 5m)

2.3.22. Parit Jalan Rawang Batu 6,7,8

           Kampung Asahan (Kiri)

           (Panjang 4,200m x lebar atas 6m)
	M

M

M

M
M

M

M

M

M

M
	650

150

340
110

5,050

2,300

1,600

4,000

200

4,200
	
	

	3.0


	KERJA-KERJA PEMINDAHAN SISA KOREKAN :


	
	
	
	

	
	3.1
	Membekalkan segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekerja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan dengan berpandukan kepada arahan oleh Pegawai Penguasa dari masa ke semasa :

3.1.1. Parit Jalan Dato’Ismail

3.1.2. Parit Jalan Tengah 1

3.1.3. Parit Jalan Kubur


	M

M

M


	500

400

330


	
	

	
	JUMLAH DIBAWA KE MS B/6
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	Bil


	Butir-butir kerja
	Unit
	Kuantiti
	Harga

(RM)
	Jumlah

(RM)

	
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/5

	

	
	
	3.1.4. Parit Jalan Haji Abdul Ghani

3.1.5. Parit Jalan Risda 2

3.1.6. Parit Jalan Risda 3

3.1.7. Parit Jalan Risda 4

3.1.8. Parit Lorong Tebu

3.1.9. Parit Lorong Pisang

3.1.10. Parit Jalan Kampung Baru 

3.1.11. Parit Ban Keliling Kampung Asahan

3.1.12. Parit Pintu Air Kampung Kuantan
3.1.13. Parit Jalan Persiaran Utama Kampung 

            Sepakat (Kiri & Kanan)

3.1.14. Parit Jalan Persiaran Tengah Kampung 

            Sepakat

3.1.15. Parit Jalan Persiaran Pantai

3.1.16. Parit Jalan Batu 45 Teluk Penyamun

           (Kanan & Kiri)

3.1.17. Parit Jalan Rawang Batu 6,7,8

           Kampung Asahan (Kiri)


	M

M

M

M

M

M

M

M

M
M

M

M

M

M
	400

1,050

700

380

700

600

650

1,540

110

5,050
2,300

1,600

4,000

4,200
	
	

	JUMLAH KESELURUHAN

- B/6 -
	


RINGGIT MALAYSIA:  ........................................................................................................

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU

